附件1：

药剂科申请采购的设备为自动煎药机1套（套装为煎药机1台和汤剂包装机1台），需求如下：

1. 汤剂包装机应具有以下功能：
2. 全自动计算、灌装、封合、均分包装等功能；
3. 包装袋自50ml-250ml（及以上）无级变量可调；
4. 占地面积小；

4.自动出包且不卡包设计（无需手工分拣）。

二、煎药机应具有以下功能：

1.有电动挤压和搅拌功能，使提取药液更充分，煎药结束药渣自动分离；

2.自动加水计量功能，准确控制加水量，30L及以上容量，可准确煎出1剂2包；

3.占地面积小，占地面积0.7平米以下/每台，且可以一台包装机拖多台煎药机；

4.操作轻便，男女士均可操作。

三、其他要求：机器厂家需培训我院机器使用人员。